Lecture4 정리노트

85BC 로프나 돌로 측정함-부정확함

1920s-echo sounder사용

수심을 측정하는데 사용

현재-multi beam echo sounder

Echo sounder보다 많은 빔을 이용- 더 정확함

Satellites in space

해수면의 높이를 측정

-사람들과 배 없이도 깊이 측정 가능

Topography-Elevation above sea surface

Bathymetry-Depth below sea surface